WISE-PaaS/EdgeLink V2.5.0 已正式发布

**[支持平台]**

1. ADAM-3600-C2GL1A1E
2. ECU-1152TL-R11ABE
3. ECU-1251TL-R10AAE
4. ECU-1051TL

**[新增功能]**

1. **[新增]** 新增驱动：Facon（永宏PLC）
2. **[新增]** 增加EWM-C117FL06E模块支持
3. **[新增]** 新增网络切换功能：按照网络优先级，如果优先级最高的网络与设置的需要check的IP/Host之间网络出问题，则切换至次优先级的网络，路由表会进行更新；当优先级高的网络与IP/Host之间网络恢复则会切换回优先级高的网络，路由表更新，切换过程中会断点续传。
4. **[新增]** Edgelink studio工程下载添加功能强制下载选项，勾选后下载时不检查设备的版本号。
5. **[新增]** SystemTag中增加#MOBILE\_MCC、#MOBILE\_MNC、#MOBILE\_LAC、#MOBILE\_CID和#SYS\_DEFAULT\_IF。

**[Edgelink Runtime]**

1. **[升级]** 修改看门狗生效方式为：sysmon不运行，看门狗即生效，6分钟后会重启，使用killall sysmon 即可验证
2. **[升级]** 限制数值型变量点写入值非零即为1
3. **[升级]** 修正ABPLCEIP驱动写tag点时会导致DataCollector崩溃的问题
4. **[升级]** EdgeLink Studio download project 时检查设备的major和minor版本号，全部一致才能下载
5. **[升级]** 修正ADAM-3600 Slot上没有插模块时相应的Tag点的质量依然为Good的问题
6. **[升级]** 修正DataLoggerSDK修正按时间节点查询的时候不准确的问题
7. **[升级]** 修正GPS与GPRS不能同时使用的问题
8. **[升级]** MQTT Azure插件支持Direct Methods（WriteTag）调用
9. **[升级]** 修正拨号成功以前获取不到CSQ的值
10. **[升级]** 修改Edgelink中所有的 /dev/rtc1 和 /dev/rtc0 为统一的设备节点 /dev/rtc
11. **[升级]** 新增DAQ Drvier：IEC104
12. **[新增]** SystemTag中增加#MOBILE\_MCC、#MOBILE\_MNC、#MOBILE\_LAC、#MOBILE\_CID和#SYS\_DEFAULT\_IF

**[EdgeLink Studio]**

1. **[新增]** studio project download 添加功能Force Download，勾选后下载时不检查设备的版本号
2. **[升级]** Online页面在浏览器中标签页上的名称统一为EdgeLink
3. **[升级]** 修正studio user Tag 添加Discrete Type的点添加initial value后不能修改的问题
4. **[升级]** 修正Studio Data Backup 中 tab name 与 Server type 会锁定无法修改的问题
5. **[升级]** 增加判断，lan1和lan2不可以配置为同一网段的ip
6. **[新增]** SystemTag中增加#MOBILE\_MCC、#MOBILE\_MNC、#MOBILE\_LAC、#MOBILE\_CID和#SYS\_DEFAULT\_IF
7. **[升级]** 修正Device extension properties （设备扩展配置属性）无法完整显示的问题
8. **[升级]** 修正studio 4G模块列表缺少EWM-C109F601E