**EdgeLink 2.5.1 已正式发布**

**[支持平台]**

1. ADAM-3600-C2GL1A1E
2. ECU-1152TL-R11ABE
3. ECU-1251TL-R10AAE
4. ECU-1051TL
5. ECU-4553
6. WISE-710(支持旧硬件的Image 20703LYT1S0002)

**[新增功能]**

1. **[新增]** 支持新设备：ECU-4553，WISE-710(支持旧硬件的Image 20703LYT1S0002)
2. **[新增]** 支持新通信模块：EC25
3. **[新增]** 增加KW使能配置页面
4. **[新增]** 默认升级image不覆盖原工程，2.5.1将不兼容2.0.0以下版本
5. **[新增]** 在线升级界面添加Restore Factory Default Setting选项，用于选择升级后是否恢复出厂设置

**[已解问题]**

**EdgeLink Studio：**

1. **[升级]** 修正MQTT password base64 在64字节长度密码时编码错误
2. **[升级]** 修正Databackup界面从使能设置为不使能，apply后切换标签页，回到Databackup界面还是显示使能状态的问题
3. **[升级]** 增加EOL标记给Wi-Fi模组EWM-W150H02E，此模块在研华已经phase out。
4. **[升级]** 修改支援的UNO机种的描述信息。
5. **[升级]** 修正端口转发下载生效以后，工程中把配置删除，下载，配置仍然生效等页面错误的问题。
6. **[升级]** 增加与AWS云平台对接的配置指南。
7. **[升级]** 修改用户手册的部分错误。
8. **[升级]** 修正当给端口增加描述后，提交并关闭标签页后再打开，描述内容消失的问题。
9. **[升级]** 修正工程中DIDO的类型显示为模拟量的问题，。

**Edgelink Runtime：**

1. **[新增]** 修改2.5.1升级方式，2.5.1 默认升级image不覆盖原工程，2.5.1将不兼容2.0.0以下版本；因为4553的上一版本是1.3.0，4553 2.5.1版本是默认覆盖工程的，否则客户系统将不能使用
2. **[升级]** 修改ABPLCEIP驱动为在配置多个同一地址的tag点时会生成多个采集封包而不是一个。
3. **[升级]** 修改看门狗生效方式，killall sysmon命令会关闭看门狗， sysmon不运行，看门狗即生效（6分钟重启）。
4. **[升级]** 修正与WebAccess通过MQTT做数据传输，DonDof上传开关无效的问题。
5. **[升级]** 当没有GPS模块时，GPS信息显示预设值。
6. **[升级]** 修正当ttyusb变化后，提示SMS send faild的问题。
7. **[升级]** 修改DataLoggerSDK内存释放方式，解决DataBackup内存高的问题。
8. **[升级]** 修改ECU-1051同版本不同设备或者不同版本的online显示系统信息的行数不一致的问题，ECU-1051 2.5.1版本online只显示版本号一行。