**EdgeLink 2.4.0 已正式发布**

**支持平台：**

1. **ADAM-3600-C2GL1A1E**
2. **ECU-1152TL-R11ABE**
3. **ECU-1251TL-R10AAE**
4. **ECU-1051TL**
5. **UNO-2271G**
6. **UNO-1372G**
7. **UNO-2484G**

**新增功能：**

1. **[新增]** 新增服务类型：OPC UA
2. **[新增]** 支持新设备：运行x86 Linux 32位版本的UNO机型
3. **[新增]** 新增云服务支持LwM2M、WLTX、Inspur、T-System、Amazon AWS、RootCloud、OpenIOT
4. **[新增]** 新增DAQ驱动：OmronEdv

**运行系统：**

1. **[新增]** 新增服务类型：OPC UA
2. **[新增]** 新增云服务支持LwM2M、WLTX、Inspur、T-System、Amazon AWS、RootCloud、OpenIOT
3. **[新增]** 新增DAQ驱动：OmronEdv
4. **[新增]** 新增串口奇偶校验参数Mark/Space
5. **[升级]** 在EdgeLink Studio中允许用户标注Tag点读写属性
6. **[升级]** DataLogger Tag点控制启停增加在启动时立即存储一批数据的功能
7. **[升级]** 支持新版的WISE-PaaS/SCADA MQTT格式
8. **[升级]** ECUxxxx 系列使用CPU自带watchdog，不再使用GPIO的watchdog
9. **[升级]** 计算点的初始timestamp为0的数，修正为当前时间
10. **[升级]** 修正simplemqtt 1s上传一次数据如果qos选择0就会传30秒断30秒的问题
11. **[升级]**修正在线监控时区修改为0时区就无法刷新当前时间且在图中上面3个标签切换不能刷新的问题
12. **[升级]**修正EventManager在没有发送Trigger的情况下反复发送Clear消息的问题
13. **[升级]**修正避免DHCP获取IP失败
14. **[升级]**修正下载工程出现RTU is restarting 的状态
15. **[升级]**修正设置固定IP后DHCP守护进程未closed导致过段时间会DHCP获取动态IP的问题
16. **[升级]**取消 ABPLCEIP 驱动的点地址检查
17. **[升级]**修正网口设置固定IP上电后拿不到IP的问题
18. **[升级]**修正点值显示nan时DataBackup会卡住的问题

**EdgeLink Studio：**

1. **[新增]** 新增服务类型：OPC UA
2. **[新增]** 支持新设备：运行x86 Linux 32位版本的UNO机型
3. **[新增]**新增云服务支持LwM2M、WLTX、Inspur、T-System、Amazon AWS、RootCloud、OpenIOT
4. **[新增]** 新增DAQ驱动：OmronEdv
5. **[新增]** 新增串口奇偶校验参数Mark/Space
6. **[升级]** 在EdgeLink Studio中允许用户标注Tag点读写属性
7. **[升级]** 修正部分SystemTag状态显示Data Source Absent的问题
8. **[升级]** 修正device model bug：设备模板中，无法为模型添加Tag点，地址无法编辑
9. **[升级]** 加判断：网口、串口下的设备名称和端口的名称不可以出现空格

**Image镜像获取链接：**

**ADAM-3600：**

**ECU-1251TL：**

**ECU-1152TL：**

**EdgeLink Studio 下载链接：**

**联系窗口：**

**PD Head: 孫骏荣** **Scott.Sun@advantech.com.tw**

**PM： 李实** **li.shi@advantech.com.cn**

**PAE(Global):** **孫厚強** **John.Sun@advantech.com.tw**

**PAE(ACN): 付玉 yu.fu@advantech.com.cn**